SL412                              [ Wide dispersion Loud Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 슬림하고 견고하게 프로파일링된 와이드 디스퍼션 특성

- 인도어에서 미드-로우 대역의 리플렉션을 정확히 제어하기 위한 12" 멀티웨어 드라이버 구성

- 질산염 코팅된 티타늄 HF드라이버(NVPD)의 경이로운 청명함

- 디스토션 없이 연속 135dB, 피크 137dB의 높은 다이나믹 레인지 구현

- 빠른 워킹과 비용 절감을 위해 효율적으로 설계된 멀티 앵글 요크 어셈블리

- 월 마운트, 서스펜션, 그라운드 스택에 심플하고 유연하게 대응

- "I"버전은 설치용으로 기존의 마운트와 플라이웨어와 호환 가능하게 디자인

- 커스텀 컬러 버전 공급 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 70 Hz ~ 22kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 1.4" / MF : 1 x 8" / LF : 4 x 12"

- 앰프 권장 요구사항	: HF : 100W / MF : 200W / LF : 1000W (전용 SL3000파워 앰프)

- 최대 출력 감도	: 137dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 400Hz, 2.5kHz

- 커버리지	: 110˚H x 40˚V

- 커넥터	: AP-6

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 20 x M10 mounting points, flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 670 x 1080 x 300mm

- 무게	: 60kg

- 악세서리	: Fly Bar for SL Systems,

Set of M10 x 50 closed end bolts for 6mm quick lock pin,

SL Top Bracket quick pins, SL Top Bracket screws,

SL412 Vertical Bracket