JK1                                  [ Active DI BOX - Line Driver ]

1. 제 품 특 징

- 라인 드라이버(액티브 DI박스)

- 팬텀 파워 서플라이

- 믹스 혹은 패럴 입력 모드

- 로우컷 스위치 및 낮은 임피던스 출력

- 라인아웃 - 페이즈 변환 스위치 셀렉터

- 그라운드 스위치 셀렉터: Lift / Gnd

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20Hz ~ 100kHz (-1dB Point)

- I/O 채널	: Input : 2x 1/4" Jack, Output : XLR (line)

- I/O 임피던스	: Input : 1MΩ, 5kΩ, Output : 50Ω

- THD	: <0.002%

- 게인	: 0 / -15dB

- 위상	: 0°/ 180°

- 하이패스필터 범위	: OFF, 80Hz, 160Hz

- 접지모드	: GND / Lift

- 팬텀파워	: 48 to 56V / 8mA

- 제품 사이즈 (HWD)	: 40 x 80 x 131mm

- 무게	: 610g