ACM-30                   [ Condenser Mic ]

1. 제 품 특 징

- 최상급 스몰 멤브레인 컨덴서 마이크로폰

- 최적의 임피던스 변환을 위한 SMD 테크놀러지

- 공급 전압의 편차에도 변하지 않고 유지되는 우수한 성능

- 높은 리어 댐핑

- 스피치, 보컬 및 어쿠스틱 악기에도 최적

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 30-20.000 Hz

- 지향 패턴	: 단일 지향

- 감도	: 15 mV/Pa

- 출력 임피던스	: 200Ω

- 리어 댐핑	: 28 dB

- 팬텀 파워	: 24- 48V

- 커넥터	: FET-프리 앰프 내장형 3-pin XLR

- 기본 색상	: 무광 블랙

- 길이	: 100 mm

- 무게	: 70g