ACM-10/250TA       [ Installed Gooseneck Mic ]

1. 제 품 특 징

- 견고한 베이스가 부착된 일체형 구즈넥 마이크로폰

- 미끄러운 곳에 안정감있게 놓이기 위한 벨벳 마감의 베이스

- XLR 커넥터에 통합된 고성능 FET 프리 앰프

- 자연스런 내츄럴 사운드

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 60-18.000 Hz

- 지향 패턴	: 단일 지향성

- 감도	: 12 mV/Pa

- 출력 임피던스	: 200 Ω

- 리어 댐핑	: 20 dB

- 팬텀 파워	: 24 – 48 V

- 커넥터	: FET-프리 앰프 내장, 3-pin XLR

- 기본 색상	: 니켈 , 무광 블랙

- 옵션 색상	: 화이트, 넥스텔 그레이

- 캡슐 사이즈	: ø 12 x 25 mm (L: 290mm)

- 무게	: 850 g

- 용도	: 강의대, 제대, 스피치용