SG-65                              [ 6.5" Multi Purpose Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 강의실 스피치용, 보조 플라잉, 사이드, 발코니로 적합

- 고효율의 엄선된 보이스코일

- 0.75" 중고역 컴프레션 드라이버

- 6개의 M8리깅포인트 적용

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 80 Hz ~ 18 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.75" / LF : 1 x 6.5"

- 파워 핸들링	: 150 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 95 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 111 dB Continuous / 114 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 3.5 kHz Passive

- 커버리지	: 90°H x 90°V

- 커넥터	: 1 x 4 Pole Speakon™, 1Pair Terminal

- 보호 회로	: HF Protection Control

- 인클로저 재질	: 12mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black & White

- 리깅 포인트	: 6 x M8 insert, U Bracket(기본 적용),

Wall Mount Point(Wall Mount 옵션)

- 제품 사이즈 (HWD)	: 360 x 210 x 202 mm

- 무게	: 8.7 kg

- 용도	: 중소규모 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 회의실, 인스톨용