SG-082                        [ 8" Double Multi Purpose Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 다양한 목적에 맞게 설계된 다목적 스피커

- 언더 발코니, 보조플라잉, 전면과 측면 설치 용이

- 스테이지 모니터로 사용 가능한 인클로저 디자인

- 300w RMS의 높은 출력과 내구성

- 고효율의 엄선된 보이스코일

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65 Hz ~ 18 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.75" / LF : 2 x 8"

- 파워 핸들링	: 300 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 98 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 122 dB Continuous / 125 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 2.1 kHz Passive

- 커버리지	: 60°H x 40°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: HF Protection Control

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black & White

- 리깅 포인트	: Wall Mount Point(기본 적용)

- 제품 사이즈 (HWD)	: 250 x 660 x 340 mm

- 무게	: 13.5 kg

- 용도	: 중소규모 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 회의실, 인스톨용