Stasys Xair    [High output double 18" horn-loaded Subwoofer]

1. 제 품 특 징

- 3200W의 파워 핸들링

- 인스톨 및 투어용 Stasys X V2를 클럽 버전으로 재해석

- 이상적인 인클로저 내부 배열을 통해 보다 높은 사운드 압축률과 원활한 냉각을 실현

- 극저음의 응답 특성과 균일한 타임 얼라이먼트

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 30 Hz ~ 180 Hz ±3dB

- 드라이버 구성	: 2 x 18" LF

- 파워 핸들링	: 3,200 w RMS

- 임피던스	: 4 ohms

- 감도	: 103.8 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 138 dB Continuous / 144 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 38 Hz Hi Pass 24 dB/oct, 100 Hz - 145 Hz Lo Pass 24 dB/oct

- 커넥터	: 2 x 4-pole speakON™ NL4

- 인클로저 재질	: 18mm 라미네이트 자작나무 합판

- 도장및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 제품 사이즈(HWD)	: 562 x 1226 x 903 mm

- 무게	: 130 kg