CH-2	[ W/L Microphone Charger]

1. 제 품 특 징

- JSS-20 & UF-20TB 충전기 (2-Slot)

2. 제 품 규 격

- 입력전압	: AC 100 ~ 240V, 0.4A max

- 출력전압	: DC 12V, 1A

- 충전 관련 표시	: 충전시 : Flash Green / 충전완료 : Green / 충전실패 : Flash Red

- 충전시간	: 3 시간