PT-36BG2	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 4 Mini XLR 커넥터

- 채널, 배터리 잔량, ID 번호 표시

- 넓은 다이나믹 레인지, 부드러운 주파수 특성

- Guitar 및 연주용 무선 마이크와 호환

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- 디스플레이 표시	Channel, Battery Fuel Gauge,

- 컨트롤	ID Number, Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, PAD, Gain Control, ID        - airing, Lock-on Mode

- 출력 커넥터	4P mini XLR

- Spurious Emissions	<-50 dBC

- 주파수 응답	40~18,000 Hz

- 배터리	UM3, AA 1.5V*2

- 무게	72g (배터리 제외)

- 미니 컨덴서 마이크	CM-501(세트포함)