G3CH-2	[ W/L Microphone charger ]

1. 제 품 특 징

- RU-G3TH & RU-G3TB를 위한 2채널 충전기

2. 제 품 규 격

- 동작 전압	: DC 12V, 1A

- Charged / Standby LED	: Green

- Charging LED	: Flash Green

- Fault	: Flash Red

- 충전시간	: 5시간