USM-16      [ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- 16개의 UHF PLL 채널 프리셋

- 라인 출력 신호를 체크하는 AF/RF LED 표시

- 채널 선택과 볼륨 조절가능

- 핸드타입 송신기와 호환 : Mh-8800i, Mh-920, Mh-850

- 바디팩 송신기와 호환 : PT-850B, PT-920B

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 주파수 Stability	: ±10KHz

- 신호대 잡음비	: >100dB

- Mute	: Antenna diversity

- 컨트롤	: Noise and Pilot Tone Squelch

- 동작 전압	: 12-18VDC

- 출력 커넥터	: 0dB / 4.7kΩ (40kHz Div)

- 제품 사이즈(m/m)	: 84mm(W)* 31mm(H)* 140mm(D)