USM-36       [ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver]

1. 제 품 특 징

- JTS의 2세대 기술로 제작

- 76개의 프리셋

- 사용 가능한 채널을 찾아주는 Auto Scan 기능

- Squelch 레벨 조정 가능

- Mh-36G2, PT-36BG2와 호환

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이 표시	: Group, Channel, Frequency, Antenna A / B, Mute Display,

AF Meter, RF Meter, Battery Status

- 컨트롤	: Power On / Off, Group, Channel, Frequency Up / Down,

Frequency Scan, Lock-on, Output Pad

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- Squelch	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: DC 12V , 500mA

- 출력 커넥터	: 1Ø6.3mm Unbalanced Phone Jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 84mm(W)* 31mm(H)* 100.4mm(D)