CS-W4T                 [ Wireless Conference Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 고급 회로 사용하여 안정적인 신호 전송

- 메탈 바디로 진동과 터치노이즈 최소화

- 스위치 노이즈 제거를 위한 멤브레인 스위치 적용

- 두 개의 AA NiMH 충전 배터리를 충전할 수 있는 Slot-In 디자인

- 로직 회로 내장

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 주파수 설정	: 2.4G RF Remoset

- RF 출력	: Low / High

- Stability	: <±10KHz@Fc

- 주파수 편차	: ±48KHz

- Spurious Emissions	: <-50dBc

- 디스플레이	: LCD

- 컨트롤	: Power ON/OFF, Talk, Group, Channel, Fuequency,

Sensitibity, RF Output, Key Lock REMOSET ID Pairing,

REMOSET Setting

- 배터리	: UM3, AA x2

- 충전가능여부	: 가능

- 제품 사이즈(m/m)	: 116mm (W)*29 mm(H)*138mm (D)