CM-601                                   [ Boundary Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 회의용, 강의용으로 설계

- 붉은 LED 표시등, 3단계의 로우컷 스위치

- 정밀한 맞춤형 회로를 사용

- 소음을 줄이는 내장형 쇼크 마운트

- PUSH ON/OFF, PUSH TO TALK, MUTE로 조절 가능한 스위치

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 30~12,000 Hz

- 감도	: -53±3 dB* (2.23mV)  0dB=1V /μbar

- 지향 패턴	: Half-Cardioid

- 임피던스	: 100Ω

- Max. SPL for 1% THD	: 125 dB

- 신호대 잡음비	: 67dB

- 전원 공급	: 12-52 VDC phantom power

- 소비 전류	: ≤6mA

- 출력 커넥터	: 3P Mini XLR-M type(power module)

- 케이블 길이	: Ø3.5mm*800cm

- 무게	: 88g

- 저역 Roll-off	: 80Hz , 120Hz

- 스위치	: Push control: on/off, Function selection:push on/off,	momentaryon/off

Low cut : low frequency roll-off

- 용도	: 회의용, 강의용