MA-500                     [ Phantom Power Adaptor ]

1. 제 품 특 징

- 소형 콘덴서 마이크에 팬텀전원(12~48V) 공급 (믹서, 팬텀기기로 부터 전원을 공급받음)

- CM 시리즈 콘덴서 마이크와 사용 가능

2. 제 품 규 격

- 마이크 입력 커넥터	: 4P Mini XLR(Male)

- 출력 커넥터	: XLR(Male)

- 팬텀 파워	: 12~48V

- PAD	: -10dB

- Low Cut	: 100Hz  -6dB / 400Hz  -4dB

- 주파수 응답	: 30~20,000 Hz

- 임피던스	: 220Ω

- T.H.D.	: <0.045%@1KHz  -50dB

- 신호대 잡음비	: >95 dB

- 무게	: 40 g

- 제품 사이즈 (m/m)	: Ø20mm*84.5mm(H)