LS-1                                    [ 6.5" Full-range Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 컴팩트한 사이즈의 높은 음압레벨

- 높은 음압레벨에 비해 작고 가벼운 무게

- 2"돔과 6.5"우퍼를 채용

- 좌, 우 6개 어레이시 30m에서 105dB 정도의 순수한 하이파이 음질을 제공

- 케이블커넥터는 그릴안쪽 전면 배플에 위치하여 깔끔한 케이블링을 제공

- 삼각형 구조의 ABS 캐비닛을 채용

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 70-20,000 Hz

- 드라이버 구성	: HF : 2 x 1” dome / LF :1 x 6.5” neo magnet

- 파워 핸들링(IEC268)	: 250W RMS/1000W Peak

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 2.83V/1m: 92 dB

- 출력 감도	: long term: 116 dB, peak: 122 dB

- 커버리지	: 90˚H x 60˚V

- 커넥터	: 바인딩 포스트(배플)

- 인클로저	: 알루미늄

- 설치 방식	: 기본 제공 브라켓 & 스크류 고정

- 색상	: 화이트, 블랙

- 제품사이즈(HWD)	: 502 x 232 x 167mm

- 무게	: 6.4 kg

- 용도	: 극장, 호텔 로비 & 바, 강당, 엔터테이먼트, 회의실, 인스톨용