Ascolto LH2425   [ Digital Column Array Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 상부로 방사되는 파장을 비약적으로 감소시켜 방사를 최소화하는 Anti Reverberation System

- 사운드의 전송 거리까지도 조절 가능하여 마주하는 벽의 반사를 최소화

- 독자적 알고리즘을 사용하는 응용 소프트웨어 프로그램 사용

- 전용 네트워크를 통해 적절한 확산 패턴 및 전송 지점, 파라미터, 필터링 전송

- AVE IRC 적외선 원격제어 컨트롤러를 통해 호스트 PC 없이도 셋업 가능

2. 제 품 규 격

Acoustic

- 주파수 응답	: 120 Hz ~ 20 kHz

- 음압 레벨 (Nominal/Peak)	: 102 dB/105 dB (A-Weighted at 10 m)

99 dB/102 db (A-Weighted at 20 m)

97 db/100 dB (A-Weighted at 30 m)

96 dB/99 dB (A-Weighted at 40 m)

- 수평 커버리지	: 155° fixed

- 수직 커버리지	: Tilting angle: -60˚ to 60˚, Opening angle: 16˚ to 40˚

- 도달 거리 (Typical/Max. Throw): 20m / 25 m

- 다이나믹 레인지	: 102dB

- 드라이버 구성	: 24 x 2.5" Full Range Neodymium

- 감도 (1w/1m)	: 87.5 dB

Electronical

- 오디오 입력 1 / 2	: Line Balanced / 100 V

- 오디오 입력 레벨 1 / 2	: 0 ~ 10 dBu (2.19 ~ 6.92 Vpp) / 39.2 dBu (200 Vpp)

- 파워 앰프	: 24 x 25Wnms (8 ohm) Class D

- THD + N	: 0.07 % at 10 Wrms/ch

DSP Module

- DSP 프로세서	: 48 bit Fixed Point DSP, 76 bit internal Accumulator, 145 Mhz

- 샘플링 레이트	: 48 kHz

- AD 컨버전	: 24 bit linear PCM, 1 bit delta-sigma 256x, 48kHz Sample,

SNR: 102 dB (A-Weighted)

- DA 컨버전	: 24 bit linear PCM, Upsampling 128x, 48kHz Sample,

SNR: 105 dB (A-Weighted)

- Signal 프로세싱	: Beam Forming Filtering

Input Equalization (8 Biquad)

Volume: (-120 dBfs bis 0 dBfs)

Delay (0 m to 30 m, Step 0,1 m)

Dynamic Compressor 2-Bands

Control Module

- 프로세서	: 32 bit ARM-Cortex M3 RISC 50MHz

- 네트워크 인터페이스	: RS-485. Full Duplex. 115200 Bauds/s

- 프로세서 기능	: DSP 부팅 & 모니터링 파워 앰프 컨트롤 & 모니터링 리모트,

오토 스탠바이, LED 컨트롤, 펌웨어 업데이트, RS-485 통신,

시그널 디텍터

General

- 소비전력	: Continuous: 395 VA, Peak: 790 VA

Idle: 12 VA, Stand-By: 4 VA

- 보호 회로	: "Thermal Shutdown (>150°C) Output Short Circuit "

- 인클로저 재질및 마감	: Powder Coated Aluminium Extrusion

- 제품 사이즈(HWD)	: 1,970 x 90 x 100 mm

- 무게	: 8.2 kg

- 용도	: 교회, 성당, 강당, 철도역, 극장, 뮤지엄, 미술관, 체육관,

회의실, 국제 회의장, 세미나, 프리젠테이션, 인스톨용