UF-10R      [ UHF PLL Single Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- 프리셋 방식의 각 10ch내외의 12그룹으로 셋업 (총 126채널)

- 유저 프로그램 방식 각 40ch씩 6그룹으로 셋업

- 채널을 자동으로 찾는 Free Space Scan 기능

- LCX 회로 탑재로 Companding 노이즈 감소

- 외부 안테나를 위한 안테나 부스트 파워 제공

- Squelch 레벨 조절가능

- 안정적인 RF 수신방식의 트루다이버시티 적용

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- Remoset	: Radio Frequency

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Frequency, Antenna A/B, Mute Display,

RF/AF Level Meter, Battery Fuel Gauge, ID Number

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down, Frequency Scan,

Audio Level, Lock-on, ID Pairing, Remoset

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: DC 12V

- 출력 커넥터	: 1 XLR Balanced Socket / 1 φ6.3mm Unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 212mm(W) * 44mm(H) * 213.9mm(D)

- 무게	: 1,355g

- 랙마운트	: Half Size 수신기 2개를 장착 시 :RM-10,

1개 장착 시 : RM-901