Mh-36G2	[ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 뛰어난 음질로 프로 보컬용으로 적합

- 고급회로를 사용하여 안정적인 신호 전송

- 넓은 다이나믹 레인지, 부드러운 주파수 특성

- 내부 안테나 설계

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: ±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- 디스플레이 표시	: Frequency, Battery Fuel Gauge, Sensitivity

- 컨트롤	: Power On/Off, Mode Setting, AF Level, Frequency Up/Down,

Lock-on Mode

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 무게	: 327g (배터리 제외)