Arcline 6	[ Full range Line Array Speaker system ]

1. 제 품 특 징

- 120°의 수평 커버리지

- 실린더형 음파면 형성으로 근거리, 원거리에 제한없이 탁월한 선형 연속성

- 네오디뮴 마그네틱을 채용한 4개의 6.5" 우퍼를 장착

- 다수의 어레이 구성에도 혼 매니폴드의 간격을 최소화 설계하여 정확한 선형파형을 제공

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 60 Hz ~ 20 kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 3 x 1" neo / LF : 4 x 6.5" neo

- 파워 핸들링	: 800 w RMS

- 임피던스	: 8 ohms

- 감도	: 101 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 129 dB Continuous / 132 dB Peak

- 크로스오버 주파수	: 900 Hz Passive

- 커버리지	: 120°H x 12°V

- 커넥터	: 2 x 4 Pole SpeakonTM NL4

- 보호 회로	: HF Electronic Device

- 인클로저 재질	: 15mm 멀티 라미네이트 자작나무 합판

- 도장 및 마감	: 텍스춰드 폴리우레탄

- 리깅	: Tower winch, Fly frame, Tilt Board

- 제품 사이즈(HWD)	: 395 x 538 x 355 mm

- 무게	: 28.2 kg

- 악세서리	: Tilt Board, Cradle, Winch, Fly frame for Arcline 6

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교 시설, 뮤지컬/연극 극장,

AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용