GM-5212T	[ Gooseneck Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 스튜디오 급의 음질

- 정밀하고 분리 가능한 JS-22MXC 캡슐 모듈

- 1/2" 금도금 다이어프램

- 정밀 설계된 회로로 평탄한 주파수 응답 특성 제공

2. 제 품 규 격

- 타입	: Condenser Microphone

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도	:  -36±3 dB* (15.8mV)  0dB=1V /Pa,1kHz

- 극성 패턴	: Cardioid

- Attenuation 스위치	: -10dB

- 저역 Roll-off	: 80Hz

- 임피던스	: 100Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 140 dB

- 신호대 잡음비	: 78dB

- 전원 공급	: 36~52VDC Phantom Power

- 소비 전류	: ≤3mA

- 출력	: XLR-M type(power module)

- 길이	: 468mm

GM-5218T	[ Gooseneck Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 스튜디오 급의 음질

- 정밀하고 분리 가능한 JS-22MXC 캡슐 모듈

- 1/2" 금도금 다이어프램

- 정밀 설계된 회로로 평탄한 주파수 응답 특성 제공

2. 제 품 규 격

- 타입	: Condenser Microphone

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도	:  -36±3 dB* (15.8mV)  0dB=1V /Pa,1kHz

- 극성 패턴	: Cardioid

- Attenuation 스위치	: -10dB

- 저역 Roll-off	: 80Hz

- 임피던스	: 100Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 140 dB

- 신호대 잡음비	: 78dB

- 전원 공급	: 36~52VDC Phantom Power

- 소비 전류	: ≤3mA

- 출력	: XLR-M type(power module)

- 길이	: 620mm