FGM-62 Carbon Dual  [ Installed Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 두개로 구성된 FGM-62

- 무지향, 단일지향, 초지향 캡슐 포함

- 매우 가벼운 카본 붐 마이크

- -10dB패드와 로우컷 필터 기능 제공

- 성가대와 일반적인 스탠딩 마이킹에 적합

2. 제 품 규 격

- 타입	: Back Electret Condenser

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid, Supercardioid, Omni-directional

- 감도	: -56±3dB(1.58mV) 0dB=1V/μbar

- 임피던스	: 220Ω

- Max. SPL for 1% T.H.D.	: 125 dB

- 커넥터	: 3P mini XLR (M)

- 케이블 커넥터	: Input: 3P mini-XLR (F)

Output: 3P XLR (Power Module)

- 전원	: 9-52 VDC phantom power

(LED standard Operation voltage 48V)

- 케이블 길이	: 8m