FGM-62T Carbon      [ Installed Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 스튜디오 급의 음질

- 정밀한 금속 가공의 JS-22 MXC 캡슐

- 1/2" 금도금 다이어프램

- 성가대, 프리젠테이션, 악기, 보컬의 마이킹용으로 적합

- 보컬, 악기 연주에서 훌륭한 음질

2. 제 품 규 격

- 타입	: Back Electret Condenser

- 주파수 응답	: 20~20,000 Hz

- 감도	: -36±3 dB* (15.8mV)  0dB

=1V /Pa,1kHz

- 지향 패턴	: Cardioid

- Attenuation 스위치	: -10dB

- 저역 Roll-off	: 80Hz

- 임피던스	: 100Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 140 dB

- 신호대 잡음비	: 78dB

- 전원 공급	: 36~52VDC phantom power

- 소비 전류	: ≤3mA

- 출력	: 3-pin XLR (power module)