ST-5000	[ Goosneck microphone ]

1. 제 품 특 징

- 초지향성 픽업 패턴

- 안정적인 무게중심과 사용자의 편의를 위한 구즈넥 길이

- 저소음 ON/OFF 스위치 버튼 적용

2. 제 품 규 격

- 타입	: Back Electret Condenser

- 주파수 응답	: 80~18,000Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid

- 출력 레벨	: -60±3 dB* (1mV)*0dB=1V /μbar

- 임피던스	: 220Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 125dB

- 소비 전류	: ≤5.8mA

- 출력 커넥터	: XLR-M type(power module)

- 전원 공급	: 12-48 VDC Phantom power

- 스위치	: Push ON/OFF

- 구즈넥 길이	: 368mm

- Base Dimension	: 96mm(W)*46mm(H)*113mm(D)

- 무게	: 541 grams