ST-6000T	[ Gooseneck Microphone ]

1. 제 품 특 징

- ½” true 컨덴서 캡슐 적용

- 스튜디오 급의 음질

- 공공장소 및 회의실에 최적

2. 제 품 규 격

- 타입	: Condenser Mic

- 주파수 응답	: 20 ~ 20,000 Hz

- 지향 패턴	: Cardioid

- Attenuation 스위치	: -10dB

- 감도 (at 1KHz)	: -36 ± 3 dB * (15.8mV) * 0dB = 1V / μbar

- 저역 Roll-off	: -80Hz

- 임피던스	: 100Ω

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 140dB

- 신호대 잡음비	: 78dB

- 소비	: ≤ 3mA

- 전원	: 36-52 VDC Phantom Power

- 출력 커넥터	: XLR-M type

- 구즈넥 길이	: 122mm

- Base Dimension	: 116mm (W)*29 mm(H)*138mm (D)

- 무게	: 748 g