ST-850 [Wireless and Wired Gooseneck Microphone]

1. 제 품 특 징

- 간단하게 무선으로 변환 설치 가능

- PT-900B, PT-850B, PT-920B(G), PT-950, PT-990B 송신기를 부착하여 무선으로 사용 가능

- 송신기의 전원으로 동작

- 12-48 VDC 팬텀파워 공급으로 일반 구즈넥 마이크로도 사용가능

- 유선 / 무선 모드 선택 가능

2. 제 품 규 격

- 타입	: Back Electret Condenser

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 지향 패턴	: Supercardioid

- 감도	: Wireless: -66±3dB(0.5mV) 0dB=1V/bar

Wired : -56±3dB(1.58mV) 0dB=1V/μbar

- 임피던스	: Wireless: 2kΩ / Wired : 100Ω

- MAX. SPL for 1% T.H.D.	: 125 dB

- 전원 공급	: Wireless: 5VDC

Wired: 12-48 VDC Phantom Power

- 소비전류	: Wireless: ≤0.5mA / Wired: ≤5.5mA

- 출력 커넥터	: Wireless: 4P Mini XLR / Wired: 3P XLR (M)

- 스위치	: When wireless it works as a mute switch

When wired it works as a on/off switch

- 구즈넥 길이	: 312mm

- Base Dimension (mm)	: 110.4mm (W)*65.5mm(H)*149.4mm(D)

- 무게	: 1000 g