JSS-20                [ UHF PLL Handheld Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 넓은 다이나믹 레인지와 부드러운 주파수 응답 특성

- 내부 안테나 설계

- 프로 보컬용으로 적합

- 로우 컷 필터 기능

- 새로이 개발된 SAM-8WLN 캡슐

- 매우 적은 터치 노이즈와 훌륭한 음색

- 다양한 캡슐을 사용할 수 있는 내부 교환 식 디자인

- 두 개의 AA NiMH 충전 배터리를 충전할 수 있는 Slot-In 디자인

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz (Peak)

- 디스플레이 표시	: Group, Channel, Frequency, Battery Status, User Name,

GAIN Adjust

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode,

ID Pairing

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- Capsule Module	: 내부 교환식

- 무게	: 350g

- 배터리	: AA NiMH x 2