UF-10TB	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 넓은 다이나믹 레인지, 부드러운 주파수 특성

- JTS의 다양한 보컬, 악기, 헤드셋, 악기용 마이크와 호환 기능

- 두 개의 AA NiMH 충전 배터리를 충전할 수 있는 Slot-In 디자인

- 고감도 미니컨덴서 마이크 CM-501HI (옵션)

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: "10mW

- Stability	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- 디스플레이 표시	: Group, Channel, Frequency, Battery Status, User Name, GAIN Adjust

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Frequency Up/Down, Lock-on Mode, ID Pairing

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~18,000 Hz

- 무게	: 93g

- 배터리	: AA NiMH x 2

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501 (세트포함)