RU-G3TB	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- AA 배터리 2개로 평균 12시간 배터리 수명

- 4핀 미니 XLR 커넥터

- 음소거 및 톤 키 스퀠치 옵션

- ID 번호, 채널, 배터리 잔량 표시

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- Frequency Setting	: Remoset U Ultrasonic

- RF Output	: 10mW

- Stability	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz

- Spurious Emissions	: <-50dBc

- 디스플레이	: LCD+LED

- Input Connector	: MINI XLR

- 컨트롤	: Power ON/OFF, Mute ON/OFF, Group, Channel, Frequency,

GAIN Adjust, Auto Power Off Adjust, Lock-on Mode

- 배터리	: UM3, AA x2

- 제품 사이즈	: 62(W) x 80.3(H) x 22.6(D)

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501 (세트포함)

- 고감도 미니 컨덴서 마이크	: CM-501Hi (옵션)