Arcline 212	[ Dual 12“ Woofer Speaker system ]

1. 제 품 특 징

- 컴팩트한 사이즈의 고출력 2 x 12" LF 어퍼 베이스

- 전면 원통형의 독특한 디자인

- Arcline 8 과 함께 리깅 또는 그라운드 스택 구성

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 55 Hz ~ 120 Hz (±3dB)

- 드라이버 구성	: 2 x 12" LF

- 파워 핸들링	: 2 x 900 w AES

- 임피던스	: 2 x 8 ohms

- 감도	: 99 dB 1w/1m

- 최대 출력 감도	: 132 dB Continuous / 138 dB Peak

- 커넥터	: 2 x 4 Pole SpeakonTM

- 인클로저 재질	: 15mm 멀티 라미네이트 자작나무 합판

- 리깅	: Arcline 8 과 함께 리깅 또는 그라운드 스택

- 제품 사이즈(HWD)	: 367 x 877.5 x 470 mm

- 무게	: 42 kg

- 용도	: 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교 시설, 뮤지컬/연극 극장,

AV 프리젠테이션, 인스톨, 투어용