EX1.8                                      [ Active Subwoofer ]

1. 제 품 특 징

- 네오디뮴 마그네트를 채용한 VHD기술 18" 액티브 서브우퍼 스피커

- 높은 출력 레벨에서도 높은 해상도에 깨끗한 저역 사운드 재생

- 연속출력 131dB / 피크출력 134dB

- 시그널 스루 출력 및 120Hz 하이 패스 출력이있는 스테레오 또는 모노 입력

- 총 1,000W의 전력과 완벽한 온보드 스피커 관리 시스템 내장

- 고출력 휴대용 PA, 고정 설치, 대형 시스템으로 화장 가능

- 하이 임팩트 저마찰 아세틸 코 폴리머 인슐레이터

- 내마모성 폴리머 코팅 처리된 고밀도 발틱 버치우드 합판

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 30Hz ~ 125Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 18 x 1"

- 정격 연속출력	: 1000W

- 최대 출력 감도	: 134dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 125Hz

- 커넥터	: XLR, PowerCon

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: Hole Cup

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 612 x 700 x 750mm

- 무게	: 65kg

- 악세서리	: Cover EX1.8 with cart , Speaker Pole