QA-415                                       [POWER AMPLIFIER]

1. 제 품 특 징

- 20Hz~20KHz까지 리니어한 주파수 특성

- 80% 이상 효율의 Class D 방식 파워앰프

- 스위칭 파워 서플라이

- 저발열로 인한 안정적인 동작

- 채널 시그널 링크 기능 (선택적 동시 출력 1ch => 3ch. 2ch => 4ch)

- 1U의 콤팩트한 사이즈

2. 제 품 규 격

- 오디오 출력 (8/4Ω)	: 4 x 150 / 240 w

- 주파수 응답 (ref 100w@8Ω)	: 20Hz ~ 20kHz (-1dB)

- 왜곡률 (ref 4Ω 1kHz)	: <0.01% @ 8Ω 1 kHz

- 신호대 잡음비 (ref. 최대출력)	: >60 dB 20Hz~20 kHz

- 입력 임피던스(Bal/Unbal)	: 20 kΩ / 10 kΩ

- 입력 감도	: 0 dB / 0.775V

- 댐핑 팩터	: >200 @ 8 ohm

- 입력 - 링크 아웃	: 4 XLR in

- 아웃풋 터미널	: 4 x Speakon™  4 - 8Ω

- 출력 방식	: Class D

- 프로텍션	: Shot Circuit

- 전원 입력	: 220-240 VAC 50/60Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 44.5 x 483 x 350 mm

- 무게	: 4 kg

- 용도	: 관공서, 강당, 종교시설, 학교, 뮤지컬/연극 극장,

AV프리젠테이션, 인스톨용