ST-5800	[ Goosneck microphone ]

1. 제 품 특 징

- 발언과 차임모드 설정 가능

- PUSH-TO-TALK와 PUSH ON / PUSH OFF 선택 가능

- 사용자가 전체 차임, 시작 차임, NO 차임 모드 선택 가능

- 차임과 음성의 볼륨을 개별적으로 조정 가능

2. 제 품 규 격

- 동작 전압	: 12~18VDC, 200mA

- Chime Tone	: Up/Down and Off

- 주파수 응답	: 100~15,000Hz

- 출력 커넥터	: ∮6.3mm Balanced

- 출력 레벨	: -30/-60dB Selectable

- 볼륨 조정	: Tone and Microphone