ESD CUBE                        [ Ultra Compact Passive Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 초소형 고품질의 패시브 라우드 스피커

- 프론트 필, 인-필 혹은 발코니용으로 사용 가능한 컴팩트 디자인

- 뛰어난 보컬 재현, 확장된 고주파 응답, 최상의 다이나믹 레인지

- 연속출력 116dB / 피크출력 119dB의 사운드

- 80H° x 80V° 커버리지

- 서브우퍼와 호환 및 BGM용 스피커로 사용하기 적합

- ALC 기술의 경량 보이스 코일 기술

- 천정, 발코니 혹은 에이프런, 딜레이 스피커로 적합

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 120 Hz ~ 18kHz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 5" AIC Trans-coil

- 앰프 권장 요구사항	: 100W

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 90dB (1m/1w)

- 최대 출력 감도	: 119dB Peak

- 커버리지	: 80˚H x 80˚V

- 커넥터	: Speakon,Terminal Block

- 인클로저 재질	: Extruded Aluminium

- 제품 사이즈 (HWD)	: 154 x 154 x 163mm

- 무게	: 3kg