ST-5030	[ Microphone Stand ]

1. 제 품 특 징

- 견고한 다이캐스트 마감

- 무소음 마그네틱 ON/OFF 스위치

- 미끄러짐 방지 패드로 바운스 노이즈 최소화

- 다이나믹, 콘덴서 마이크 선택 스위치

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 20~20,000Hz

- 팬텀 파워	: 48V & battery power 1.5V x 2

- Current  Consumption -Stand by	: 2.4mA

- Current  Consumption -Operating	: 6.6mA

- 출력 커넥터	: 3-pin male XLR

- 입력 커넥터	: 3-pin female XLR

- 스위치	: Microphone selection: ECM MIC unbalanced input,	ECM MIC balanced input, Dynamic MIC input

Magnetic switch: power on / off

- 무게	: 1130 g