MA-XU                            [ USB Adaptor ]

1. 제 품 특 징

- 다이나믹, 콘덴서 마이크에 사용

- 전환 가능한 팬텀파워(48V±2V,15mA) 제공

- 소스 재생과 마이크 입력 모니터가 간편 / 매우 낮은 레이턴시

2. 제 품 규 격

- 입력 커넥터	: XLR

- 입력 임피던스	: 10KΩ

- 입력 Gain 범위	: 35dB

- USB 커넥터	: Digital audio interface

- Headphone Jack	: 3.5mm / Output:50mW (16Ω)

- Indicator	: USB : Blue, Phantom : RED, Peak Level,

Green : Signal,Red,Peak

- 팬텀 파워	: 48V±2V,15mA

- 주파수 응답	: 25~20000Hz

- 소비 전력	: 2.2W

- 무게	: 95g

- 제품 사이즈 (m/m)	: 117*31*28mm