SGM-14KA                 [ Shotgun Microphone ]

1. 제 품 특 징

- 팬텀 전원 외의 배터리 전원 공급 기능

- ENG, 야외 녹음 및 기타 사용을 위해 설계

- 높은 원거리 흡음력과 좁은 흡음 각도

- 로우 컷과 패드로 인한 효율적인 마이킹 가능

- 터치 노이즈를 차단하기 위한 슈 마운트 서스펜션, 비디오 및 DSLR 카메라용 케이블 2개,

윈드 스크린 제공

2. 제 품 규 격

- 타입	: Electret Condenser

- 주파수 응답	: 40 ~ 20,000Hz

- 지향 패턴	: Hypercardioid

- 감도 (Phantom / Battery)	: -34±3 dB*(20mV) *0dB=1V/Pa /

-35±3 dB (17.8mV) *0dB=1V /Pa

- 저역 Roll-off	: 120Hz

- 임피던스 (Phantom / Battery)	: 500Ω / 600Ω

- Max. SPL for 1% THD	: 125dB / 110dB

- 신호대 잡음비	: 70dB

- 전원 공급 (Phantom / Battery)	: 9~48VDC / 1.5V AA UM3 R6

- 소비 전류	: ≦2mA / 0.4mA (1200 hours typical)

- 출력 커넥터	: 3P XLR (M)

- 길이	: 355.7mm

- 용도	: ENG, 동시녹음용