PT-850B	[ UHF PLL Body-Pack Transmitter ]

1. 제 품 특 징

- 선택 가능한 16개 UHF 채널

- 두 개의 AA 배터리로 전원 공급

- 4핀 미니 XLR 커넥터

- LED 디스플레이

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- RF 출력	: 10mW

- Stability Frequency	: <±10KHz

- 주파수 편차	: ±48KHz (Peak)

- LCD 디스플레이	: Power On/Off, Low battery

- 컨트롤	: Power On/Off, AF Level, Channel Selecting

- Spurious Emissions	: <-50 dBC

- 주파수 응답	: 50~16,000 Hz

- 배터리	: UM3, AA 1.5V*2

- 미니 컨덴서 마이크	: CM-501 (세트포함)