US-36G2     [ UHF PLL Single Channel True Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- Auto Scan Function 가능

- 프리셋 방식 각 10ch 4그룹으로 셋업

- 안정적인 RF 수신방식의 트루다이버시티 적용

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이 표시	: Frequency, Antenna A/B, Mute Display, LED Meter ,

Battery Fuel Gaugez

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- 컨트롤	: Power On/Off, Frequency Up/Down,

Lock-on,ID Pairing, Remoset

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 200mA

- 출력 커넥터	: 1 XLR Balanced Socket

1 Ø6.3mm unbalanced phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 212.3mm(W) * 38.3mm(H) * 144mm(D)

- 무게	: 1,012g

- 랙마운트	: DR-900/RP-900