R-4             [ UHF PLL Quad Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- 19" 1U크기의 4채널 수신기

- 최적화 된 시스템 디자인으로 늘어난 사용가능한 채널 수

- 외장 안테나와 전원공급 Cascading 출력 제공

- REMOSET기능으로 4개의 마이크가 하나의 버튼으로 동시에 데이터를 수신

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이 표시	: Group, channel, Frequency, Antenna A/B, Mute Display,

AF meter(LED BAR), RF Meter(LED BAR), Battery Status

- 컨트롤	: Power On/Off, Group, channel, Frequency Up/Down,

FrequencyScan, Audio level, Lock-on, Output Pad

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 100~240V AC

- 출력 커넥터	: 4 independent XLR outputs,

and 1 Ø6.3mm and 1 XLR for mixed output

- 제품 사이즈(m/m)	: 485mm(W) * 45mm(H) * 260mm(D)