RU-12          [ UHF PLL Single Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- RU-8012DB 와 동일한 기능과 기술 적용

- REMOSET U 기능 적용

- 메탈 케이스 적용

- 일반 노이즈 및 히스 노이즈 감소

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 설정	: Ultrasonic / REMOSET (Transmit)

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: >105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 감도	: -95dBm, S/N>80dB

- 주파수 응답	: 50Hz ~ 16kHz ±2dB

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Group, Channel, Frequency, Battery Level, Antenna A/B,

Mute Display, AF Meter, RF Meter, Audio Level, Volume

- 컨트롤	: Power ON/OFF, Group, Channel, Frequency, Lock-on, Volume,

Output Attenuation(XLR), Frequency Scan (ON/OFF)

- 안테나 부스터 파워	: DC12~15V/100mA

- 오디오출력 레벨	: Ref:±22.5KHz Dev@1KHz Tone, ψ6.3 Phone Jack:-10dBV,

XLR Jack:-4dBV(Line)、-24dBV(MIC)

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 출력 커넥터	: 2 Balanced XLR / 2 Unbalanced φ6.3mm Phone Jack

- 동작 전압	: DC12~15V/500mA

- 제품 사이즈(WHD)	: 212.3 x 38.3 x 144 mm

- 랙마운트	: RM-221