US-902D PRO   [ UHF PLL Dual Channel Diversity Receiver ]

1. 제 품 특 징

- 프리셋방식의 16ch 선택가능

- XLR 밸런스, 55 언밸런스 출력 제공

- 1U Rack 사이즈, DUAL 채널

2. 제 품 규 격

- 주파수 방식	: PLL Synthesized Control

- 주파수 범위	: 925~937.5 MHz

- 신호대 잡음비	: > 105dB

- T.H.D	: <0.6%@1KHz

- 디스플레이	: LCD

- 디스플레이 표시	: Channel, Antenna A/B, RF/AF Level Meter

- 컨트롤	: Power On/Off, Channel Up/Down, Squelch Level, Audio Level

- 오디오 출력 레벨	: -12dB

- AF 출력 임피던스	: 600Ω

- 스퀠치	: Pilot Tone & Noise Mute

- 동작 전압	: 12-18 VDC, 300mA

- 출력 커넥터	: 2 Balanced XLR Sockets / 1 Unbalanced Ø6.3mm Phone jack

- 제품 사이즈(m/m)	: 420mm (W)* 44mm (H)* 232mm (D)

- 무게	: 1,964g