CM-602USB                              [ Boundary Microphone ]

1. 제 품 특 징

- CM-602을 단순화하여 만든 CM-602의 USB 버전

- PUSH ON/OFF 멤브레인 스위치

2. 제 품 규 격

- 캡슐 타입	: Electret Condenser

- USB Connector	: B type , Digital audio interface Indicator

- Indicator	: USB (Mic OFF)....Green

Mic ON…………...Red

- 스위치	: Push control: ON/OFF

- 감도(1KHz)	: -53 ± 3 dB * (2.23mV) 0dB = 1V / μbar

- Max. SPL For 1% T.H.D.	: 125dB

- 주파수 응답	: 30~12,000 Hz

- 지향 패턴	: Half-Cardioid

- 소비 전류	: 0.4W

- 제품 사이즈 (m/m)	: 73mm(W)* 24mm(H)*110mm(L)

- 무게	: 75g

- DAC	: 32 , 44.1 , 48KHz

- ADC	: 8 , 11.025 , 16 , 22.05 , 32 , 44.1 , 48KHz

- Bit Depth	: 16-Bit

- USB Type	: USB 1.1 / USB 2.0 / USB3.0