ES1.5                            [ 15“ Compact Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 15" 싱글 소형 고출력 리블렉스 혼로드 서브우퍼

- 15" 로우 드라이버, 3"(76mm) 보이스 코일 및 페라이트 마그네틱 구조

- 연속 127dB, 피크 130dB (3개 사용시 연속 134dB, 피크 137dB)

- 비대칭 밴드패스 디자인

- ES1.0과 함께 단일및 최대 3배수 사용 권장

- 총 24개의 서스펜션 포인트를 이용하여 맞춤형 설치 가능

- 정교한 수평 수직 스택을 위해 3면에 비대칭 배치된 하이 임팩트 인슐레이터

- 강력한 폴리머 코팅 한 발틱 버치 사용

- 전천후 방수 기능과 스페셜 컬러 주문 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 40Hz ~ 130Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 15"

- 앰프 권장 요구사항	: 500W (EPAK2500/R앰프 권장)

- 임피던스	: 16Ω

- 최대 출력 감도	: 130dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 130Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 8 x M10 suspension points, Hole Cup, flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 700 x 450 x 450mm

- 무게	: 30.8kg

- 악세서리	: Additional arms for Bracket, Cart ES1.5, Cart Wheels,

COVER ES1.5, Flybar and	Bracket for ES Systems,

Horizontal Bracket for ES1.5, Set of M10x50 closed end

bolts for 6mm quick lock pin.