ES1.8                             [ 18“ Singel Subwoofer Speaker ]

1. 제 품 특 징

- 18" 싱글 고출력 리블렉스 혼로드 서브우퍼

- 18" LF 드라이버, 4"(100mm) 보이스 코일, 카본 파이버 콘으로 구성

- 연속 131dB, 피크 134dB (2개 사용시 연속 136dB, 피크 139dB)

- 다른 ES 서브우퍼와 구성 가능

- 클럽, 콘서트 혹은 큰 공간에 적합

- 손쉬운 취급과 운반을 위한 독자적인 핸들 디자인

- 총 24개의 서스펜션 포인트를 이용하여 맞춤형 설치 가능

- 정교한 수평 수직 스택을 위해 3면에 비대칭으로 배치된 하이 임팩트 인슐레이터

- 강력한 폴리머 코팅의 발틱 버치 사용

- 전천후 방수 기능과 스페셜 컬러 주문 가능

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 37Hz ~ 130Hz (-3dB Point)

- 드라이버 구성	: 1 x 18"

- 앰프 권장 요구사항	: 800W (EPAK2500/R앰프 권장)

- 임피던스	: 8Ω

- 최대 출력 감도	: 134dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 130Hz

- 커넥터	: AP-4

- 인클로저 재질	: Baltic birch

- 리깅 포인트	: 12 x M10 suspension points, Hole Cup, flybars

- 제품 사이즈 (HWD)	: 600 x 700 x 750mm

- 무게	: 52kg

- 악세서리	: Additional arms for Bracket, Cart Wheels,

COVER ES1.8 with CART, COVER ES1.8 Without CART,

Flybar and Bracket for ES System, Front mount

manetic cart for ES1.8, Speaker pole-universal