EPAK2500R                                  [ Power  Amplifier ]

1. 제 품 특 징

- ES 시리즈를 위해 디자인된 4-way 액티브 컨트롤 파워 앰프

- Class AB  푸쉬-풀 방식의 100Watt HF, 200Watt MF 파워 앰프

- 리니어 액티브 필터가 적용된 600Watt MLF, 1,600W SW 스위칭 파워 앰프

- 20MHz 샘플링(SLA) 온보드 타입의 대역별 타임 얼라이먼트와 페리즈 보정 서킷

- 이퀄라이제이션, 타임 얼라인먼트, 크로스오버 필터, 앰프 과부하 보호, 시스템 설정 및 출력 레벨

설정, 밸런스 컨트롤등을 포함

- 저음 특성을 변경할 수 있는 어택-익스텐션 스위치

- 전원 계통과 전체를 보호하기 위한 AC Soft Start 기능과 ON/OFF AC 브레이커

- 신뢰성 있는 전면 후면 냉각 계통

- 딜레이 존 구성을 위한 20MHz 샘플링(SLA) Deley Board 옵션

2. 제 품 규 격

- 정격 출력 (HF)	: 100W

- 정격 출력 (MF)	: 200W

- 정격 출력 (MBF)	: 600W

- 정격 출력 (LF)	: 1,600W

- 주파수 응답 (HF)	: 2.5kHz ~ 28kHz

- 주파수 응답 (MF)	: 500Hz ~ 2.5kHz

- 주파수 응답 (MBF)	: 130Hz ~ 500Hz

- 주파수 응답 (LF)	: 20Hz ~ 130Hz

- 입력 임피던스	: 20kΩ

- 입력 감도	: 1V RMS

- 출력 방식	: CLASS AB(HF,MF)

- 출력 터미널	: AP6 (Mid-Hi), AP4 (Sub)

- 작동 전압	: 115V, 230V, 250V

- 전원 입력	: 100 to 120V@60Hz | 205 to 240V@50Hz | 225 to 260V@50Hz

- 제품 사이즈 (HWD)	: 177 x 481.4 x 415.4mm

- 무게	: 30kg

- 악세서리	: Cover for Rack Panels, PDM Delay EPAK2500R