ASM 0530                               [ Digital Column Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 스피치와 뮤직을 위한 슬림한 디자인의 알루미늄 프레임 사운드 컬럼 스피커이다. 최적

의 3.25“ 브로드 밴드 드라이버 사용과 10.5cm정도의 슬림한 디자인으로 건축적으로 눈에 띄지 않

게 설치 가능하다. 또한 패스브 또는 액티브 서브우퍼와 함께 사용하면 라이브 연주도 가능하고 같

은 타입의 스피커를 연결하여 보다 원거리를 전송할 수가 있다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 대역 (-3dB)	: 150 - 18.000 Hz

- 시스템 타입	: Passive Column Array

- 드라이버 구성	: 10 x 3.25", broadband

- 감도 (dB SPL)	: 96 dB

- 출력	: 60 w RMS

- 재질 및 마감	: Aluminium Black scratch resistant

- 제품 사이즈(HWD)	: 815 x 105 x 118 mm

- 무게	: 6.5 kg

- 색상	: White (RAL 9010)

☞ ASM 0530 및 동등 이상품이어야 한다.