ACM 10/250TA                [ Installed Gooseneck Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 견고한 베이스가 부착된 일체형 구즈넥 마이크로서, XLR 커넥터에 통합된 고성능 FET 프리 앰프가 내장되어 있다. 단일지향성 패턴을 가지고 있으며, 미끄러운 곳에 안정감있게 놓이기 위한 벨벳 마감의 베이스로 구성되어 있다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 60-18.000 Hz

- 지향 패턴	: 단일 지향성

- 감도	: 12 mV/Pa

- 출력 임피던스	: 200 Ω

- 리어 댐핑	: 20 dB

- 팬텀 파워	: 24 – 48 V

- 커넥터	: FET-프리 앰프 내장, 3-pin XLR

- 기본 색상	: 니켈 , 무광 블랙

- 옵션 색상	: 화이트, 넥스텔 그레이

- 캡슐 사이즈	: ø 12 x 25 mm (L: 290mm)

- 무게	: 850 g

- 용도	: 강의대, 제대, 스피치용

☞ ACM 10/250TA 및 동등 이상품이어야 한다.