ACM 10/250XLR              [ Installed Gooseneck Microphone ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 테이블 마운트 방식의 구즈넥 컨덴서 마이크로서, 고성능 FET 프리 앰프가 내장되어 있으며, 단일지향성 패턴을 가지고 있다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 범위	: 60-18.000 Hz

- 지향 패턴	: 단일 지향성

- 감도	: 12 mV/Pa

- 출력 임피던스	: 200 Ω

- 리어 댐핑	: 20 dB

- 팬텀 파워	: 24 – 48 V

- 커넥터	: 3-pin XLR

- 기본 색상	: 니켈 , 무광 블랙

- 옵션 색상	: 화이트, 넥스텔 그레이

- 캡슐 사이즈	: ø 12 mm x 25 mm (L: 335mm)

- 무게	: 130 g

- 용도	: 강의대, 제대, 스피치 또는 보컬용

☞ ACM 10/250XLR 및 동등 이상품이어야 한다.