SG-12                              [ 12" Full Range Loud Speaker ]

1. 제 품 기 능

본 기기는 고강성 저중량 콘 사용으로 빠른 응답과 정교한 사운드 리스폰스와 커버리지를 제공하며 강

의실 스피치용, 보조 플라잉, 사이드, 발코니로 폭넓게 적용할 수 있는 스피커이다.

2. 제 품 규 격

- 주파수 응답	: 65 Hz ~ 18 kHz (-10dB Point)

- 드라이버 구성	: HF : 1 x 0.75" / LF : 1 x 12"

- 파워 핸들링	: 400 w RMS

- 임피던스	: 8Ω

- 감도	: 98 dB (1w/1m)

- 최대 출력 감도	: 121 dB Continuous / 124 dB Peak

- 크로스오버 포인트	: 3.5 kHz Passive

- 커버리지	: 60°H x 40°V Rotatable

- 커넥터	: 2 x 4 Pole Speakon™

- 보호 회로	: HF Protection Control

- 인클로저 재질	: 15mm Plywood

- 도장 및 마감	: Polyurethane

- 색상	: Black

- 리깅 포인트	: 12 x M8 insert, Stand Pole

- 제품 사이즈 (HWD)	: 595 x 386 x 337mm

- 무게	: 15.5 kg

- 용도	: 중소규모 공연장, 라이브, 관공서, 강당, 종교시설, 학교,

뮤지컬/연극 극장, 회의실, 인스톨용

☞ SG-12 및 동등 이상품이어야 한다.